启东市企业有效技术（项目）需求征集表

填报时间： 2017 年 2 月

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | | | | 属地 | 启东北新 |
| 企业简介  （300字以内） | 本公司成立于1984年，至今已有近三十年历史，是中国产业用纺织协会衬布分会副会长企业。2012年投资6000多万元将原位于北新工业园区的老公司迁至滨江化工园内，至此已形成占地50多亩，拥有职工180多人，年产5000吨PA、2000吨PES热熔胶，产品销往国内外30多个国家和地区的园区骨干企业，行业领头企业。  公司的主要产品共聚酰胺和共聚酯粉末和颗粒热熔胶，适用于各类服装纺织用粘合衬，各类复合材料粘合、汽车内饰、过滤材料以及印花、烫钻、制鞋等工艺。经过近30年的发展，公司已经具有相当规模。从聚合、深冷粉碎、分筛到混配，所有的生产步骤都通过流水线作业、自动化控制。 | | | | | |
| 主要产品及  领域 | 主要产品：PA聚酰胺热熔胶，PES共聚酯热熔胶  产业领域：□船舶海工 □高端纺织 □电子信息 □智能装备 □新材料   * 新能源及新能源汽车 ☑其他 | | | | | |
| 技术需求（包括名称、技术指标等内容） | 《难粘面料用交联型热熔胶》，用于服装面料特别是经过防水处理的难粘面料和衬布的粘接，具体要求如下：  技术指标：熔点 100-120℃，融指20-40/160℃  技术性能：剥离强度>10N/2.5CM  90℃水洗后衰败﹤20% | | | | | |
| 计划投入资金 | 100万元 | 解决问题期限 | | 18个月 | | |
| 意向  解决方式 | □委托开发 □联合攻关 □技术引进 ☑技术指导 □其它 | | | | | |
| 拟合作专家  专业方向 | 高分子材料 | 专家合作  方式 | □长期聘用  ☑阶段性帮助  □星期日工程师  □顾问  □其他方式 | | | |
| 项目联系人 | 姓名：郁建飞 电话：15190907901 | 邮箱 | Jianfei.yu@xxhg.net | | | |
| 技术负责人 | 姓名：郁建飞 电话：15190907901 | 邮箱 | Jianfei.yu@xxhg.net | | | |